0 20 40 60 80 100 0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

Width vs 12*FE+CH, DAC0=0, DAC1=0